Приложение 2 к тендерной документации

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Лот№ | Наименование товаров | Характеристика товаров | Ед. изм. | Кол-во | Изготовитель, страна происхождения | Марка, модель | Гарантийный срок эксплуатации | Срок поставки |
| 1 | Сборка поверхностно - скважинных изделий неэлектрической системы инициирования  длинной 24 м и временем замедления 42/500 мс. | Сборка изделий  должна обеспечивать инициирование навески капсюлечувстви  тельного взрывчатого вещества (шашка, патрон) с возможностью  создания замедления между скважинами в ряду. | к- т | 4 499 |  | Поверхностно – скважинные, длинной 24 м | 24 месяца | Согласно письменным заявкам Покупателя в течение  15 к.д. |

Техническая спецификация согласно форме приложении №3, подписанная и заверенная печатью потенциального поставщика должна содержать документы, подтверждающие соответствие поставляемых Товаров следующим требованиям:

1. Потенциальный поставщик должен предоставить письменное обязательство о том, что поставляемые товары, ввозимые и производимые в Республике Казахстан, по всем показателям (техническим и качественным) будут соответствовать межгосударственным и государственным стандартам (ГОСТ, СТ РК и т.д.), иметь разрешения на постоянное применение на территории Таможенного Союза, выданные не ранее 2014 года,  соответствовать требованиям Правил обеспечения промышленной безопасности для опасных производственных объектов, ведущих взрывные работы, утвержденных приказом № 343 Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года, а именно Параграфа 2 – Порядок приема, учета и отпуска ВМ в части маркировки ВМ для возможности ведения электронного учета, требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности взрывчатых веществ и изделий на их основе» (ТР ТС 028/2012), утвержденным Решением Совета ЕЭК от 20.07.2012 № 57 в части наличия сертификатов соответствия, а также по безопасности для жизни, здоровья населения, имущества граждан и охраны окружающей среды, будут не ниже обязательных требований, принятых в Республике Казахстан для аналогичных товаров.
2. Поставляемая продукция должна иметь положительный опыт применения в условиях разреза «Богатырь», подтверждаемый соответствующими актами.
3. Отечественный товаропроизводитель в подтверждение соответствия предлагаемых товаров технической спецификации должен предоставить электронную копию сертификата происхождения формы «СТ. KZ».
4. Потенциальный поставщик должен предоставить письменное обязательство о предоставлении сертификата качества товара при поставке товара в месте нахождения Покупателя.
5. Потенциальный поставщик должен предоставить письменное обязательство, что поставляемая продукция будет новая, неиспользованная. Указать гарантийный срок на товар.
6. Потенциальный поставщик в составе технической спецификации должен указать марку, модель, тип, фирменное наименование предлагаемого товара, а так же предоставить сведения о производителе закупаемого товара с указанием полного наименования производителя товара и его места нахождения. В случае расхождения наименования лота, краткой характеристики с характеристиками, указанными в технической спецификации, верными считать технические характеристики, указанные в настоящей технической спецификации.

Требования к потенциальным поставщикам:

1. Не входить в Перечень ненадежных Поставщиков.

2. Обладать материальными, финансовыми и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о закупках.

Главный технолог службы БВР разреза «Богатырь» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ю.Н. Карпюк\_\_\_

(должность) (подпись) (Ф.И.О.)